{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"merged":[[3,1,3,5],[28,1,28,4],[37,1,38,1],[37,2,37,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Postępowanie nr 321/20/2019 pn.: \"Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze\""]
[]
[null,"Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty "]
[null,"WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY"]
[]
["Lp.","Opis / Element robót","J.m.","Obmiar\n[wg PB]","Cena jed. [PLN]* NETTO","Wartość [PLN]*\nNETTO"]
[1,2,3,4,5,"6=kol.4xkol.5"]
[1,"Sieć wodociągowa  z rur  PE 100, SDR17  PN10  dz125mm, łączonych za pomocą  zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami","m",{"v":396.5,"d":"396.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Sieć wodociągowa  z rur  PE100, SDR17 PN10 dz90mm, łączonych za pomocą  zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami","m",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø125mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi","kpl.",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø80mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi","kpl.",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Hydranty nadziemne Ø80mm  z robotami ziemnymi i montażem","kpl.",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Przyłącza wodociągowe  z rur  PE100 SDR17 PN10  dz32mm łączonych za pomocą  zgrzewania elektrooporowego,  z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót","m",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Przyłącza wodociągowe  z rur  PE100 SDR17 PN10  dz40mm łączonych za pomocą  zgrzewania elektrooporowego,  z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót","m",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Zasuwy proste do przyłączy domowych Ø25mm z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane  z wymaganym osprzętem, obudowami i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duże)","kpl.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Zasuwy proste do przyłączy domowych Ø32mm z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane  z wymaganym osprzętem, obudowami i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duże)","kpl.",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Kanał z rur PVC-U lite SN8 łączonych na uszczelkę o średnicy DN200mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami","m",{"v":234.5,"d":"234.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Kanał z rur PVC-U lite SN8 łączonych na uszczelkę o średnicy DN160mm,  z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót","m",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 Dz110mm łączonych za pomocą   zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót","m",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1000mm, z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów ","szt.",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Studnia czyszczakowa z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1500mm, z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów. W studni na kanale tłocznym Ø110mm zamontować czyszczak rewizyjny kołnierzowy DN100mm z zaworem hydrantowym DN50mm i klapą rewizyjną oraz obustronnie zasuwy odcinające nożowe DN100mm z żeliwa sferoidalnego w zabudowie kołnierzowej","kpl.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN1000mm, (rozprężna) z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250,                            z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów ","szt.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"Tłocznia ścieków sanitarnych typu TSC1  z pełnym wyposażeniem wraz z komorą betonową dw=2500mm i rozdzielnią sterowniczą (sterownik zintegrowany z panelem graficznym do lokalnego podglądu i monitorowania parametrów pracy tłoczni), z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, badaniami i sprawdzeniami, rozruchem technologicznym / mechanicznym / elektrycznym oraz zagospodarowaniem terenu tłoczni (ogrodzenie wraz z bramą, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, odwodnienie liniowe nawierzchni terenu tłoczni)      ","kpl.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm do montażu na rurociągu tłocznym wewnątrz komory betonowej tłoczni ścieków wraz z montażem przetwornika dla przepływomierza ścieków na zewnątrz obiektu w szafie sterowniczej tłoczni oraz podłączeniem do sterownika tłoczni umożliwiające odczyt przepływów w systemie monitoringu operatora","kpl.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"Zasilane tłoczni: wewnętrzna linia kablowa n/n od szafki złączowo-pomiarowej  do szafy sterowniczej tłoczni ścieków w rurze ochronnej Ø50mm, typ kabla: YKY 5x6mm² wraz z montażem szafki licznikowej z wymaganym osprzętem oraz latarni oświetleniowej - słup typu SAL4E (czujnik zmierzchu) na fundamencie betonowym i wykonaniem obwodu kablowego dla słupa oświetleniowego, z badaniami i pomiarami kabli n/n.","kpl.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"Odspajanie skał w wykopach - roboty mechaniczne i strzałowe","m3",{"v":68.8,"d":"68.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe               gr.35 cm (w-wa dolna podbudowy z tłucznia gr.15 cm po zagęszczeniu + w-wa odcinająca z piasku gr. 10 cm + w-wa górna z tłucznia gr.10cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe ","m²",{"v":1442,"d":"1,442.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz  podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (chodniki, zjazdy w pasie drogowym) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe ","m²",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:"]
[null,"*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN             z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku"]
[null,"**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości  i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę"]
[null,"***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru"]
[null,"****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty"]
[null,"*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB"]
[]
[null,"NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH","WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT"]
[null,null,"PLN NETTO","VAT \n[23%]","PLN BRUTTO"]
[null," Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba","Miejscowość, data","PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY"]